{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34}
["Назва","Розмірність","mean","std","min",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.75,"d":"75%"},"max",null,"Чи будемо враховувати"]
["Nr.",{"$nulls":8},"Номер по порядку",0]
["Datum",{"$nulls":8},"Дата",0]
["Zeit",{"$nulls":8},"Час",0]
["P.Zeit",null,"1094.999544","632.630751","0.000000","547.500000","1095.000000","1642.500000","2189.000000","Час від початку єксперименту",1]
["MTC1","C","86.167047","68.043905","20.000000","23.000000","56.000000","150.000000","217.000000","Температура, за термопарою в різних точках камери",0]
["MTC2","C","64.342309","45.333565","20.000000","23.000000","41.000000","107.000000","153.000000","Температура, за термопарою в різних точках камери",0]
["MTC3","C","24.144226","1.092612","22.000000","23.000000","25.000000","25.000000","26.000000","Температура, за термопарою в різних точках камери",0]
["MTC4","C","24.696486","0.516028","23.000000","24.000000","25.000000","25.000000","26.000000","Температура, за термопарою в різних точках камери",0]
["Pyrometer","C","521.185304","182.964199","400.000000","400.000000","400.000000","627.500000","1000.000000","Температура матриці поряд із зразком",1]
["AV Abs. Press. 1","mbar","12.717576","2.677702","0.110000","13.300000","13.300000","13.300000","13.300000","Тиск в камері?",0]
["AV Abs. Press. 2","mbar","937.892743","226.889098","4.000000","995.000000","996.000000","998.000000","1034.000000","Тиск в камері в мілібарах, повітря відкачується після чого подається інертний газ","?"]
["AV Rel. Pressure","mbar","-61.104062","247.030294","-999.000000","3.000000","4.000000","6.000000","42.000000","Тиск в камері відносно атмосферного?",0]
["Thermovak","mbar","1590.361022","381.304883","0.000000","1687.000000","1687.000000","1687.000000","1687.000000","Тиск в камері?",0]
["CZ_Temperature c","%","79.886810","30.714148","0.000000","36.000000","100.000000","100.000000","100.000000","У відсотках ?"]
["yPower","%","11.719306","16.116901","0.000000","0.000000","0.000000","32.000000","39.000000","Потужність нагріву у відсотках?"]
["SV Temperature","C","773.001369","342.224198","20.000000","632.000000","1000.000000","1000.000000","1000.000000","Встановлена гранична температура до якої гріємо","Можливо як константу"]
["SV Power","%","62.252396","19.612216","0.000000","70.000000","70.000000","70.000000","70.000000","Задана потужність нагріву у відсотках константа для всіх єкспериментів",0]
["SV Force","kN","34.718393","19.432887","5.000000","15.000000","37.000000","56.000000","56.000000","Задане максимальне значення зусилля пресування, однакове для всіх єкспериментів",0]
["SV Speed","mm/min","30.0","0.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","Задане значення швидкості, мабуть максимальне",0]
["AV Force","kN","34.726152","19.420670","-1.000000","15.000000","38.000000","56.000000","68.000000","Виміряне зусилля пресування",1]
["AV Speed","mm/min","0.18256","2.71884","-2.81000","-0.03000","0.00000","0.07000","61.48000","Виміряна швидкість ходу поршня",1]
["SV Rel. pressure","hPa","5.0","0.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","Встановене значення відносного тиску в камері",0]
["SV Abs. pressure","hPa","1.000000e-02","2.845596e-16","1.000000e-02","1.000000e-02","1.000000e-02","1.000000e-02","1.000000e-02","Встановлене значення тиску в камері"]
["Vac. Main Valve","hPa","100.0","0.0","100.0","100.0","100.0","100.0","100.0","Константа",0]
["Put On Force","kN","3.0","0.0","3.0","3.0","3.0","3.0","3.0","Константа",0]
["Pyro Start Temp.","C","419.580100","110.275731","20.000000","450.000000","450.000000","450.000000","450.000000","Температура з якої починають зчитуватися данні пірометра","Константа"]
["I RMS","kA","0.630137","0.818077","0.040000","0.040000","0.040000","1.570000","2.140000","Струм що протікає через зразок",1]
["Pulse Time","ms","18.585121","5.129104","0.000000","20.000000","20.000000","20.000000","20.000000","Час пульсу",0]
["Pause Time","ms","4.646280","1.282276","0.000000","5.000000","5.000000","5.000000","5.000000","Час паузи між пульсами",0]
["U RMS","V","1.655167","2.266697","0.000000","0.000000","0.000000","4.640000","5.010000","Напруга",1]
["Heating power","kW","2.876951","4.008492","0.000000","0.000000","0.000000","7.300000","10.700000","Потужність нагріву P=U*I ширина іпульсу не врахована?"]
["Rel. Piston Trav","mm","4.408517","1.781059","0.000000","4.240000","5.100000","5.630000","5.820000","Хід поршня від певної точки яку машина вважає початком єксперименту",1]
["Abs. Piston Trav","mm","42.837120","1.784857","37.430000","42.670000","43.530000","44.060000","44.250000","Загальний хід поршня",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11}
["Назва","Розмірність","mean","std","min",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0.75,"d":"75%"},"max",null,"Чи будемо враховувати"]
["P.Zeit",null,"1094.999544","632.630751","0.000000","547.500000","1095.000000","1642.500000","2189.000000","Час від початку єксперименту",1]
["Pyrometer","C","521.185304","182.964199","400.000000","400.000000","400.000000","627.500000","1000.000000","Температура матриці поряд із зразком",1]
["SV Temperature","C","773.001369","342.224198","20.000000","632.000000","1000.000000","1000.000000","1000.000000","Встановлена гранична температура до якої гріємо","Можливо як константу"]
["AV Force","kN","34.726152","19.420670","-1.000000","15.000000","38.000000","56.000000","68.000000","Виміряне зусилля пресування",1]
["I RMS","kA","0.630137","0.818077","0.040000","0.040000","0.040000","1.570000","2.140000","Струм що протікає через зразок",1]
["U RMS","V","1.655167","2.266697","0.000000","0.000000","0.000000","4.640000","5.010000","Напруга",1]
["Heating power","kW","2.876951","4.008492","0.000000","0.000000","0.000000","7.300000","10.700000","Потужність нагріву P=U*I ширина іпульсу не врахована?"]
["Rel. Piston Trav","mm","4.408517","1.781059","0.000000","4.240000","5.100000","5.630000","5.820000","Хід поршня від певної точки яку машина вважає початком єксперименту",1]
["Abs. Piston Trav","mm","42.837120","1.784857","37.430000","42.670000","43.530000","44.060000","44.250000","Загальний хід поршня",1]
["AV Speed","mm/min","0.18256","2.71884","-2.81000","-0.03000","0.00000","0.07000","61.48000","Виміряна швидкість ходу поршня",1]